Receptor

LED VERMELHO ACESO - PWR ON

LED AZUL ACESO - ERRO MODULO LORA

LED VERDE ACESO - ERRO SD

LED AMARELO ACESO - ERRO MQTT

LED AMARELO PISCANDO - MQTT TRANSMITINDO DADOS

Transmissor

LED VERMELHO ACESO - PWR ON

LED AZUL ACESO - ERRO MODULO LORA

LED AMARELO PISCANDO - LORA TRANSMITINDO DADOS

LED VERMELHO DO MÓDULO GPS PISCANDO - GPS PAREADO COM SATELITES